제주특별자치도고시 제 2026 - 11호

건설공사 품질시험․검사  수수료 고시

제주특별자치도건설공사품질시험수수료징수조례 제2조의 규정에 의하여 건설공사 품질시험․검사 수수료를 다음과 같이 고시합니다.

2026년 1월 13일

제주특별자치도지사

다          음

○ 건설공사품질시험․검사 수수료 : 붙 임

○ 징    수    방    법 : 제주특별자치도수입증지

부         칙

① 이 고시는 2026. 1. 14 부터 시행한다.

② (다른고시의 폐지) 제주특별자치도고시 제2025-13호는 폐지한다.

건설공사 품질시험․검사 수수료

구 분	시 험 종 목	시험방법 (KS F)	단 위	처리기간(일)	수수료(원)	비고
계	98종목
성토용 흙	함 수 비	2306	건 당	3	16,500
	밀 도	2308		3	66,800
	액 성 한 계	2303		3	71,000
	소 성 한 계	2303		3	46,100
	흙 씻 기 (세립토비율)	2309		4	43,300
	입 도	2302		10	237,800
	다 짐	2312		5	222,500
	노상토지지력비 (CBR)	2320		10	400,200
지반조사	함 수 비	2306	건 당	3	16,500
	입 도	2302		10	228,800
	밀 도	2308		3	55,000
	액 성 한 계	2303		3	71,000
	소 성 한 계	2303		3	46,200
	흙 씻 기 (세립토비율)	2309		4	41,300
되메우기 및 구조물 뒷채움	다 짐	2312	건 당	5	209,300
	현 장 밀 도	2311	공 당	10	101,300
	평 판 재 하	2310		10	217,500
	입 도	2302	건 당	10	237,800
	함 수 비	2306		3	16,500
노 체	다 짐	2312	건 당	5	198,700
	함 수 비	2306		3	16,400
	현 장 밀 도	2311	공 당	실소요일	88,800
	평 판 재 하	2310		실소요일	217,500

구 분	시 험 종 목	시험방법 (KS F)	단 위	처리기간(일)	수수료(원)	비고
노 상	다 짐	2312	건 당	5	198,000
	함 수 비	2306		3	16,300
	현 장 밀 도	2311	공 당	실소요일	88,300
	평 판 재 하	2310		실소요일	217,500
동상방지층 및 보조기층	골재의0.08㎜체통과량	2511	건 당	7	24,700
	골재의밀도및흡수율	2503		7	44,300
	마 모	2508		7	48,700
	노상토지지력비 (CBR)	2320		10	362,200
	다 짐	2312		5	196,200
	체 가 름	2502		7	213,400
	두 께	2367		3	150,300
	함 수 비	2306		3	16,300
	현 장 밀 도	2311	공 당	실소요일	88,300
	평 판 재 하	2310		실소요일	217,500
입도조정 기 층	밀도(흙)	2308	건 당	3	45,200
	밀도및흡수율 (굵은골재)	2503		7	44,600
	안 정 성	2507		12	104,300
	마 모	2508		7	45,800
	노상토지지력비 (CBR)	2320		10	362,200
	다 짐	2312		5	196,200
	체 가 름	2502		7	215,600
	0.08㎜체통과량	2511		7	18,600
	함 수 비	2306		3	16,300
	현 장 밀 도	2311	공 당	실소요일	88,300
	평 판 재 하	2310		실소요일	191,900
콘크리트용 골 재 (자연)	절대건조밀도및흡수율	2503 2504	건 당	7	47,000
	입도,조립률	2502 2527		7	49,600
	0.08㎜체통과량	2511		7	24,000

구 분	시 험 종 목	시험방법 (KS F)	단 위	처리기간(일)	수수료(원)	비고
콘크리트용 골 재 (자연)	잔골재의 유기불순물	2510	건 당	7	27,900
	점토덩어리	2512		7	35,800
	굵은골재의마모율	2508		7	45,100
	안 정 성	2507		12	111,100
	염화물함유량	2515		7	30,400
	잔골재의 표면수량	2509		7	42,300
콘크리트용 부순골재	절대건조밀도및흡수율	2503 2504	건 당	7	46,500
	입도,조립률	2502 2527		7	49,600
	0.08㎜체통과량	2511		7	24,000
	입자모양판정실적률 (단위용적질량)	2505		7	25,000
	굵은골재의마모율	2508		7	45,100
	안 정 성	2507		12	104,600
콘크리트용 순환골재	절대건조밀도및흡수율	2503 2504	건 당	7	46,500
	입 도	2502		7	48,700
	0.08㎜체통과량	2511		7	24,000
	입자모양판정실적률 (단위용적질량)	2505		7	25,000
	굵은골재의마모율	2508		7	45,100
	점토덩어리	2512		7	35,800
	굵은골재의안정성	2507		12	113,300
석 재	밀도및흡수율	2518	조 당	7	54,900	5개 1조 (50*50*50㎜)
	압 축 강 도	2519		7	32,100
	탄성파속도	ASTM D 2845		3	34,100	5개 1조 (50*50*150㎜)
굳 지 아니한 콘크리트	슬 럼 프	2402	건 당	7	10,800
	공 기 량	2421		7	23,800
	염화물함량	4009		7	22,400
	공시체제작	2403		35	55,400	3개 1조
굳 은 콘크리트	압축강도	2405	조 당	7	15,000

구 분		시 험 종 목	시험방법 (KS F)	단 위	처리기간(일)	수수료(원)	비고
아스팔트 혼합물용 골 재	부순 굵은 골재	입 도	2502	건 당	7	43,400
		절 건 밀 도	2503		7	45,900
		흡 수 율			7	17,700
		안 정 성	2507		12	102,200
		마 모 율	2508		7	45,300
아스팔트 혼합물용 골 재	잔골재	입 도	2502	건 당	7	49,200
		절 건 밀 도	2504		7	44,900
		흡 수 율			7	16,300
		안 정 성	2507		12	102,200
		잔골재공극률	2384		7	31,100
아스팔트 혼합물용 골 재	순환 골재	씻기시험에서 손실되는양	2511	건 당	7	41,100
아 스 팔 트 콘 크 리 트		두 께	2367	조 당	7	34,000	3개 1조
		밀 도	2446		4	53,400
		코아채취	2350		7	79,600
아 스 팔 트 포 장 용 채 움 재		수분함량	3501	건 당	7	18,800
		입 도			7	35,400
		액성지수	2303		7	26,100
		소성지수	2303		7	22,500
노 면 표 시		재귀반사성능 (건조)	표준시방서 (KCS 44 60 05:2023)	별 도	실소요일	59,300
노 면 표 시		재귀반사성능 (습윤)	표준시방서 (KCS 44 60 05:2023)	별 도	실소요일	84,800

※ 현장시험은 제주특별자치도건설공사품질시험수수료징수조례 제2조2항에 의거 관계공무원의     출장여비를 가산, 수수료에 포함하여 제주특별자치도수입증지로 징수

․ 일비 20,000원(공무원여비규정 제18조제1항)    - 20,000원 × 3인 = 60,000원

․ 도서지역은 출장비외 선박비 등 실 소요비용을 가산하여 징수

※ 노면표시 재귀반사성능 측정개소수 – 산출단가는 20개소 측정단가임

․ 건조 및 습윤 노면표시 휘도검사 의뢰시 수수료는 각각 징수